1.启动程序命令为 ./ac -p 60650 -f /tmp/ -dbpath /tmp/ -token 1 -lang zh -piddir /tmp/
2.需要将该模块在后台运行，可以使用nohup或其他，请选择对应的平台架构版本的ac模块进行运行
3.参数运行参数说明：
debug 为调试模式，默认为1 可选值为1和0
isonlyoneprot 是否用一个端口来管理，默认为0 可选值为1和0
p 指定接口端运行端口，默认为60650
f 为上传文件目录，主要是给ap升级上传固件使用。默认为 ./
dbpath 为数据库文件存放目录，默认为 ./
token 是否验证token，如果是带登录版本的，是必须要设置为1，可选值为0,1
lang 默认语言，可选值为 zh，en ，默认为zh
passwd 设置web登录密码，如果忘记了密码，可以重启服务，带上-passwd xxx即可修改web登录密码
showtip 在设备未设置IP 6.7.8.9的时候，是否显示相关提示信息，默认为1，即显示，可选值未1和0
piddir 设置pid存放目录，默认为 /var/run/ 当目录不存在时，会将该值自动修改为 /tmp/。

mp 指定管理端访问端口，默认为8080 当isonlyoneprot为0时可用
https 管理端开启https服务，默认为0  当isonlyoneprot为0时可用
crt 指定crt证书文件（当开启https服务是需要指定，如果不指定将无法开启https服务）  当isonlyoneprot为0时可用
key 指定key证书文件（当开启https服务是需要指定，如果不指定将无法开启https服务） 当isonlyoneprot为0时可用

注：为保证用户使用便利，我们提供一份证书文件，图省事的可以自行在官网下载（TLS证书文件）

4.需要为程序指定6.7.8.9进行访问acreport接口，因为AP会默认找当前局域网中的http://6.7.8.9:60650/acreport，如果发现该地址存在，则会将该地址作为AC服务端请求。
5.ac模块自带管理界面，访问地址为：http://ip:8080

6.当ac模块嵌入到系统中后，可以通过修改cookies中的language来切换语言包，可选值为zh,en


linux启动示例：nohup ./ac_linux_amd64 -p 60650 -mp 8080 -f ./upload/ -dbpath ./ -token 1 -lang en -https 0 -isonlyoneprot 0 >ac_linux_amd64.log&
开启https启动示例：
nohup ./ac_linux_amd64 -p 60650 -mp 8080 -f ./upload/ -dbpath ./ -token 1 -lang en -https 1 -crt ./tls/1.crt -key ./tls/1.key >ac_linux_amd64.log&