总体分两步操作：
一、安装ac_linux_arm64  
简单描述安装步骤：
1、上传文件至红米AX6000的etc/gecoosac 目录下（gecoosac为新建目录，修改目录权限为可读写）
2、修改上传文件的权限，打开各项权限 即755权限。
3、ssh进入红米ax6000 依次属于以下命令  cd /etc/gecoosac/   再输入  /etc/gecoosac/ac_linux_arm64 -p 60650 -f ./upload/ -dbpath ./ -token 1 -lang zh>ac_linux_arm.log&
4、ac插件已运行  输入路由器ip:60650   即可登录集客ac管理界面  登录密码为  admin

二、设置重启插件自启动
1、把auto_gecoosac.sh也放在/etc/gecoosac目录下
2、然后ssh进去执行以下命令：
cd /etc/gecoosac
chmod +x ac_linux_arm64
chmod +x auto_gecoosac.sh
./auto_gecoosac.sh install
./auto_gecoosac.sh
3、重启路由器,浏览器输入路由器ip:60650   正常即可

说明：第一大步骤中的3/4只是测试插件是否有效。实际执行第二大步骤
